## Einbau Asphaltmischgut BESPRECHUNG (ca. 2 Tage vor Einbau)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kantonsstrasse Nr.: |  |  | Strecke: |  |
| Abschnitt: |  |  | Projekt Nr.: |  |
|  |
| Besprechung vom: |  |  |  |
| Anwesend: | OBL: |  | G: |  | M: |  |
|  | BL: |  | G: |  | M: |  |
|  | UN: |  | G: |  | M: |  |
|  | StrUH: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| **1. Termine** |
|  | Einbauentscheid | durch: |  |  |  |  |
|  | bis: |  |  |  | Uhr |
|  | Einbaubeginn | am: |  |  |  | Uhr |
|  |
| **2. Informationsfluss am Sperrtag** |
|  | Durch wen: |  | An wen: |  |  |  |  |
|  |  | ⇒ | Oberbauleitung | G: |  | M: |  |
|  |  | ⇒ | Bauleitung | G: |  | M: |  |
|  |  | ⇒ | Kantonspolizei | G: | 071 343 66 66 | M: |  |
|  |  | ⇒ | PostAuto AG, Ostschweiz | G: | 058 453 14 00 | M: |  |
|  |  | ⇒ | Postautobetrieb Schwägalp | G: | 071 364 12 86 | M: |  |
|  |  | ⇒ | Regiobus Gossau | G: | 071 385 66 20 | M: |  |
|  |  | ⇒ | Kanzlei TBA | G: | 071 353 65 07 | M: |  |
|  |  | ⇒ | Schulbus | G: |  | M: |  |
|  |  | ⇒ | Nachtbus Bahn | G: |  | M: |  |
|  |  | ⇒ | Appenzellerbahnen | G: |  | M: |  |
|  |  | ⇒ |  | G: |  | M: |  |
|  |  | ⇒ |  | G: |  | M: |  |
|  |  | ⇒ | Werkhof Herisau 071 353 65 20 oder Werkhof Heiden 071 353 65 63 |
|  |  | ⇒ | Telefon an Werkhof In jedem Fall ob JA oder NEIN |

|  |
| --- |
| **3. Verkehrsfreigabe** |
|  | Voraussichtliche Verkehrsfreigabe am: |  | um: |  | Uhr |
|  | Die Verkehrsfreigabe erfolgt durch: | **TBA** |  |
|  | Die Signalisation wird entfernt durch: | **Werkhof / HAKO** |  |
|  | Meldung an KAPO durch: |  |  |
|  |
| **4. Checkliste** |

### Unterlage Planie

* Kein loses Material auf der Planie
* Keine Walzwürste entlang der Randabschlüsse (Kies oder Belag)

### Unterlage bitumenhaltig

* Beim Einbau nachfolgender Schichten darf nicht über lose Belagsreste eingebaut werden! ⇨**Entfernen!**
* Voranstrich mit Haftvermittler auf allen bituminösen Schichten, sofern eine weitere bituminöse Schicht darüber eingebaut wird.
* Auch beim Einbau „Frisch auf Frisch“ ist ein Haftvermittler aufzubringen!
* Als Haftvermittler ist nur giftklassfreies Lackbitumen auf PmB – Basis gestattet

### Anschlüsse (Stossverbindungen) an bituminöse Schichten und Randabschlüsse

* Bei Längs- und Quernähten sowie Randabschlüssen (nicht auf Beton):
2 – Schichtiger Aufbau: Voranstrich mit Kaltspachtelmasse (z.B. Risoplast) bei Trag- und Deckschicht
3 – Schichtiger Aufbau: Voranstrich mit Kaltspachtelmasse (z.B. Risoplast) bei Binder- und Deckschicht

### Schachtabdeckungen / Einlaufroste

#### Schachtabdeckung Von Roll 2632/010/10 NIVROLL (Pickelloch) undVon Roll 2633/010/10 NIVROLL (Lüftungsöffnungen)

* Der NIVROLL Deckel wird auf Höhe Binderschicht (minus 1 cm) versetzt
* Während des Belagseinbaus ist das Pickelloch freizulegen.
* Das Hochziehen des NIVROLL Deckels auf Deckschichthöhe erfolgt im Normalfall ein Jahr nach Einbau der Deckschicht durch das Tiefbauamt

#### Strassenrost Von Roll 2943/005/10 (SIBLOC – PISO) und Schalenrost Von Roll 2937/003/10

* Kein Voranstrich des Gussrahmens mit Haftvermittler. Beim Einbau der Trag- und Binderschicht mit Dachpappe (evtl. Bleche, kein Pavatex) einpacken, so dass kein Verbund mit dem Belag entsteht
* Der Rost wird auf Höhe Binderschicht versetzt (Schrauben vorgängig ca. 3 cm hochschrauben)
* Vor Einbau Deckschicht: Funktionskontrolle des versetzten Rostes durchführen (Deckel höhenverstellbar?)
* Während dem Einbau der Deckschicht wird der Rost auf ca. 5 mm unter OK Deckschicht (fertig verdichtet) hochgeschraubt

### Ausführungsdetails

* Bereiche um Schächte sind mit dem Hand- oder Grabenstampfer zu verdichten.
* Einseitige Gefälle, Dach- und Kontergefälle sind mit dem Einbaupolier zu besprechen und die dafür notwendigen, speziellen Maschinen bereitzustellen
* Bei Einbauten ohne Randabschlüsse sind die Ränder in Höhe und Lage vorgängig abzustecken
* Bei Deckschichten sind die Randabschlüsse (Wasserstein) ca. 5 mm zu überbauen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort und Datum: |  | Der Protokollführer: |  |
| Ø Anwesende, Werkhof Heiden oder Herisau, Kzl. |